1. CONTINUOUS SIGNAL

CODE:

clc;

t=0:0.1:pi;

y=sin(2\*pi\*t);

subplot(3,2,1);

plot(t,y);

ylabel('Voltage(Volts)->');

xlabel('(a)time(Sec)->');

title('SINE SEQUENCE');

PLOT:

